**Инструкция по подключению и настройке ИС «Мониторинг оказания паллиативной помощи»**

Web-ресурс «Мониторинг паллиативной помощи» доступен через ТМС по адресу: 10.2.50.31:9009 либо порт 9001.

Если сервер отвечает и отображается в браузере страница (см. скриншот), то для корректной работы:

1. Необходимо добавить запись ресурса на DNS сервере организации (is.tfoms.lan 10.2.50.31);

2. Или в файле hosts локально на компьютере (c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) прописать 10.2.50.31 is.tfoms.lan

Если пинга нет, то придется связаться с ГКУ СО «РЦУП» по телефону (846) 2000125 доб. 209 Чернов Александр Викторович для настройки маршрутизации по ТМС.

Как настроить аутентификацию ЕССА

Через тоннель в сети ViPNet 654 ТФОМС Самарской области

1. Узнать виртуальный адрес туннеля
   1. Открыть ViPNet монитор, выбрать узел 63\_ТФОМС Координатор, два раза щелкнуть левой клавишей мышка, в открывшемя окне «Свойства узла» выбрать закладку «Туннель»
   2. В списке адресов, найти адреса 192.168.10.41 (Рисунок 1) и 192.168.1.21 (Рисунок 2)




Рисунок 1.




Рисунок 2.




Рисунок 3.

* 1. На рисунке 1. виртуальный адрес для 192.168.10.41 представлен как xx.xx.xx.xx
  2. На рисунке 2. виртуальный адрес для 192.168.1.21 представлен как yy.yy.yy.yy
  3. На рисунке 3. виртуальный адрес для 192.168.10.53 представлен как zz.zz.zz.zz

1. Прописать виртуальные адреса в локальный файл трансляции сетевых имен hosts
   1. Скопировать файл hosts из каталога Windows\system32\drivers\etc в любую пользовательскую директорию.
   2. Внести в файл hosts строчку: xx.xx.xx.xx is.tfoms.lan
   3. Внести в файл hosts строчку: yy.yy.yy.yy web-bd3.tfoms.lan
   4. Внести в файл hosts строчку: zz.zz.zz.zz is.tfoms.lan
   5. Перенести с заменой файл hosts обратно в каталог Windows\system32\drivers\etc
   6. (потребуются административные права на Windows)